**Filtre à air, rechange Duo G3**

Filtre à air de rechange pour l'appareil de ventilation décentralisé Duo à récupération de chaleur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Duo G3 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir / blanc |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,04 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Largeur: | 220 mm |
| Hauteur: | 125 mm |
| Profondeur: | 33 mm |
| Largeur avec emballage: | 221 mm |
| Hauteur avec emballage: | 200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 34 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930280 |
| Référence: | 0093.0028 |

Fabricant : MAICO

Duo G3 Filtre à air, rechange