**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 40/1**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 40/1 |
| Débit d'air: | 2.500 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.200 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Puissance nominale: | 585 W |
| INominal: | 3 A |
| IMax: | 3 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Classe de température: | F |
| Poids: | 40,14 |
| Poids avec emballage: | 43,12 kg |
| Largeur nominale: | 400 mm |
| Largeur avec emballage: | 785 mm |
| Hauteur avec emballage: | 500 mm |
| Profondeur avec emballage: | 615 mm |
| Température des fluides à Imax: | 50 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Référence: | 0080.0287 |

Fabricant : MAICO

ESR 40/1 Caisson d'air entrant insonorisé