**Coude de bifurcation avec joint roulant 45° ABZ 80-80**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0388
Fabricant : MAICO

