**Coude de bifurcation avec joint roulant 45° ABZ 150-125**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: K
  
Numéro de référence : 0055.0396  
Fabricant : MAICO