**Filtre à air, rechange Trio M5 L**

Filtres à air de rechange pour les appareils Trio.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Trio M5 L |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Largeur: | 205 mm |
| Hauteur: | 167 mm |
| Profondeur: | 30 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 220 mm |
| Profondeur avec emballage: | 32 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991182 |
| Référence: | 0093.1451 |

Fabricant : MAICO

Trio M5 L Filtre à air, rechange