**Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection 45° ASR 150**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ASR 150 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555261 |
| Référence: | 0055.0526 |

Fabricant : MAICO

ASR 150 Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection 45°