**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 25/1**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 25/1 |
| Débit d'air: | 1.100 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.840 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Puissance nominale: | 280 W |
| INominal: | 0,9 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Classe de température: | F |
| Poids: | 18,3 |
| Largeur nominale: | 250 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 60 °C |
| Température des fluides à Imax: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Référence: | 0080.0284 |

Fabricant : MAICO

ESR 25/1 Caisson d'air entrant insonorisé