**Réducteur REM 15/10**

Réducteur pour le montage des ventilateurs pour gaine ronde dans les systèmes à gaine ronde.

REM ... : En matière plastique antichoc.

REM ... Ex : En matériau antistatique (métal) pour utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | REM 15/10 |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Matière plastique, antichoc |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,14 kg |
| Réduction à la largeur nominale: | 150 mm / 100 mm |
| Largeur: | 148 mm |
| Hauteur: | 148 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 148 mm |
| Hauteur avec emballage: | 148 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596332 |
| Référence: | 0059.0633 |

Fabricant : MAICO

REM 15/10 Réducteur