**Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection 45° ASR 100**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ASR 100 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555247 |
| Référence: | 0055.0524 |

Fabricant : MAICO

ASR 100 Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection 45°