**Coude tubulaire plat horizontal FFS-BH45**

Coude pour gaine rectangulaire, 45° en plastique.

Exécution plate.

Avec possibilité de raccordement pour gaine plate flexible.

Volume de la fourniture :

1 coude pour gaine rectangulaire

2 adaptateurs individuels pour fixations de gaines rondes (FFS-RA)

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-BH45 |
| Débit d’air: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,6 Pa / 2,2 Pa / 5,0 Pa |
| Poids: | 0,24 kg |
| Poids avec emballage: | 0,26 kg |
| Largeur: | 206 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Profondeur: | 165 mm |
| Largeur avec emballage: | 262 mm |
| Hauteur avec emballage: | 62 mm |
| Profondeur avec emballage: | 242 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558781 |
| Référence: | 0055.0878 |

Fabricant : MAICO

FFS-BH45 Coude tubulaire plat horizontal