**Collerette avec joint roulant BR 180**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | BR 180 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550204 |
| Référence: | 0055.0020 |

Fabricant : MAICO

BR 180 Collerette avec joint roulant