**Tuyère d'aspiration ADI 63**

Permet un rendement plus élevé.

Protection contre les intempéries par un revêtement époxy.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ADI 63 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 9,8 kg |
| Poids avec emballage: | 9,8 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 630 mm |
| Largeur: | 810 mm |
| Hauteur: | 810 mm |
| Profondeur: | 190 mm |
| Largeur avec emballage: | 810 mm |
| Hauteur avec emballage: | 810 mm |
| Profondeur avec emballage: | 190 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732341 |
| Référence: | 0073.0234 |

Fabricant : MAICO

ADI 63 Tuyère d'aspiration