**Adaptateurs en tôle WS 75 A**

L'adaptateur enfichable est nécessaire pour un passage précis sur la gaine ronde MF-F75.

La gaine flexible MF-F est reliée rapidement et de manière sûre à l'adaptateur enfichable à l'aide du « principe de clip ».

Volume de fourniture : adaptateur enfichable avec bouchon inclus.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 75 A |
| Boîtier matériau: | Métal |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,32 kg |
| Poids avec emballage: | 0,59 kg |
| Diamètre de raccordement: | 75 mm |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 75 mm |
| Largeur: | 223 mm |
| Hauteur: | 113 mm |
| Profondeur: | 82 mm |
| Largeur avec emballage: | 267 mm |
| Hauteur avec emballage: | 156 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992424 |
| Référence: | 0093.1585 |

Fabricant : MAICO

WS 75 A Adaptateurs en tôle