**Grille de protection de soufflage SGAI ES 18**

Grille de protection rectangulaire.

Convient à la série GRM ES, GRM ES Ex.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGAI ES 18 |
| Matériau: | Acier inox |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 180 mm |
| Largeur: | 210 mm |
| Hauteur: | 210 mm |
| Profondeur: | 2 mm |
| Largeur avec emballage: | 210 mm |
| Hauteur avec emballage: | 210 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733294 |
| Référence: | 0073.0329 |

Fabricant : MAICO

SGAI ES 18 Grille de protection de soufflage