**Réchauffage WS 75 NH**

Registre de réchauffage en option pour chauffer l'air entrant en cas de basses températures extérieures.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 75 NH |
| Tension de service: | 230 V CA |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 200 W |
| Type de protection: | IP 00 |
| Matériau: | Aluminium / tôle d'acier galvanisé |
| Couleur: | Argent |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,8 kg |
| Largeur: | 296 mm |
| Hauteur: | 51 mm |
| Profondeur: | 106 mm |
| Largeur avec emballage: | 315 mm |
| Hauteur avec emballage: | 125 mm |
| Profondeur avec emballage: | 245 mm |
| Puissance de chauffage: | 250 W |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992431 |
| Référence: | 0093.1586 |

Fabricant : MAICO

WS 75 NH Réchauffage