**Pied de fixation FUI 160**

Pieds de fixation pour le montage des DAR / DAR Ex aux murs, aux plafonds ou sur des consoles.

Protection contre les intempéries par un revêtement époxy.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FUI 160 |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtement époxy |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 21,5 kg |
| Poids avec emballage: | 21,5 kg |
| Largeur: | 1.600 mm |
| Hauteur: | 498 mm |
| Profondeur: | 75 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.600 mm |
| Hauteur avec emballage: | 498 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732334 |
| Référence: | 0073.0233 |

Fabricant : MAICO

FUI 160 Pied de fixation