**Coude de bifurcation avec joint roulant 45° ABZ 150-80**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ABZ 150-80 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553946 |
| Référence: | 0055.0394 |

Fabricant : MAICO

ABZ 150-80 Coude de bifurcation avec joint roulant 45°