**Toit de protection contre les intempéries WSD 20-40**

Toit de protection anti-intempéries pour les caissons d'air sortant EKR-2.

Le toit de protection anti-intempéries protège les moteurs des caissons d'air sortant et doit être utilisé lorsque les caissons EKR-2 sont directement soumis aux intempéries.

Le toit de protection anti-intempéries WSD 20-40 est adapté à toutes les tailles nominales du caisson d'air sortant EKR-2. Il est monté simplement sur la porte du caisson d'air sortant à l'aide de quatre vis à tôle ou quatre rivets. La position exacte est indiquée par quatre orifices pratiqués dans la porte en usine.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSD 20-40 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,5 kg |
| Poids avec emballage: | 1,68 kg |
| Largeur: | 330 mm |
| Hauteur: | 290 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Largeur avec emballage: | 335 mm |
| Hauteur avec emballage: | 305 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Référence: | 0149.0083 |

Fabricant : MAICO

WSD 20-40 Toit de protection contre les intempéries