**Grille de sol FFS-FGBW**

Grille de sol standard praticable adaptée à la sortie par le sol FFS-BA.

La grille de sol en acier inoxydable laqué blanc à configuration circulaire des orifices possède un design moderne.

La fixation est assurée par des agrafes scellées sous la grille de sol.

Volume de la fourniture

1 grille de sol

1 ruban d'étanchéité

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-FGBW |
| Modèle: | Design avec trous en cercle |
| Mode de montage: | Fixation des pinces de serrage |
| Matériau: | Acier inoxydable, peint en blanc |
| Poids: | 0,31 kg |
| Poids avec emballage: | 0,33 kg |
| Largeur: | 340 mm |
| Hauteur: | 180 mm |
| Profondeur: | 3 mm |
| Largeur avec emballage: | 311 mm |
| Hauteur avec emballage: | 240 mm |
| Profondeur avec emballage: | 138 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558910 |
| Référence: | 0055.0891 |

Fabricant : MAICO

FFS-FGBW Grille de sol