**Coude de bifurcation avec joint roulant 45° ABZ 160-150**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0401
Fabricant : MAICO