**Rallonge de boîtier GVI 100**

Pour transformer les versions standard à boîtier court en une version à boîtier long.

Transformation possible directement sur place.

Protège le moteur et la turbine.

Protection contre les intempéries par le tôle d'acier en revêtement époxy.

Version spéciale :

les rallonges de boîtier pour les tailles 140 et 160 sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GVI 100 |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtement époxy |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 39 kg |
| Poids avec emballage: | 39 kg |
| Largeur: | 1.130 mm |
| Hauteur: | 1.130 mm |
| Profondeur: | 450 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.130 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.130 mm |
| Profondeur avec emballage: | 450 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732044 |
| Référence: | 0073.0204 |

Fabricant : MAICO

GVI 100 Rallonge de boîtier