**Regulacija zraka u prostoriji RLS D1 WR**

Opcija digitalnog upravljanja kao pribor za ventilacijske uređaje WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. i WR 600.

Regulacija i napajanje dvožilnim kabelom sabirnice (Opentherm).

Digitalni indikator stupnja ventilacije, namještenog vremenskog programa, sobne temperature ili vremena, ljetne funkcije, poruke o zamjeni filtra i smetnji.

Dva vremenska programa (tjedni programi). Prebacivanje između zimskog i ljetnog vremena.

Okretna sklopka i impulsna sklopka za odabir načina rada (uklj/isklj, ručni odabir stupnjeva ventilacije, vremenski program P1 ili P2, program za godišnji odmor, poništavanje zamjene filtra).

Ljetna funkcija za isključivanje ventilatora za usisni zrak.

Obloženi upravljački vod do uređaja, npr. LiYCY 2 x 0,75 mm².

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS D1 WR |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 24 V |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,19 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,29 kg |
| Širina: | 145 mm |
| Visina: | 98 mm |
| Dubina: | 31 mm |
| Širina s pakovanjem: | 163 mm |
| Visina s pakovanjem: | 105 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578284 |
| Broj artikla: | 0157.0828 |

Proizvođač: MAICO

RLS D1 WR Regulacija zraka u prostoriji