**Zračni filtar, zamjena WSF-AKF 170**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat i WS 170...

Svi WS 160 Flat i WS 170... Uređaji se u vanjskom zraku mogu opremiti kombinacijom filtara ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7).

Alternativa za filtar ISO ePM1 55 % (F7) je filtar s aktivnim ugljenom ISO ePM10 80 % (M5).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF-AKF 170 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,26 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,27 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar s aktivnim ugljenom |
| Razred filtra: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Širina: | 400 mm |
| Visina: | 173 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 402 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 52 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932727 |
| Broj artikla: | 0093.0272 |

Proizvođač: MAICO

WSF-AKF 170 Zračni filtar, zamjena