**Aksijalni krovni ventilator EZD30-2A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EZD30-2A |
| Volumen zraka: | 2.900 m³/h |
| Brzina: | 2.850 1/min |
| Apsorpcija struje: | 430 W |
| IMaks.: | 2,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 18,4 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.405 |

Proizvođač: MAICO

EZD30-2A Aksijalni krovni ventilator