**Aksijalni krovni ventilator DZD50-6A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD50-6A |
| Volumen zraka: | 4.000 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min |
| Apsorpcija struje: | 220 W |
| IMaks.: | 0,65 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 32,4 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.00425 |

Proizvođač: MAICO

DZD50-6A Aksijalni krovni ventilator