**Regulator kvalitete zraka EAQ 10/2**

VOC-osjetnik za upravljanje ventilacijskim uređajem ovisno o kvaliteti zraka.

S integriranim osjetnikom kvalitete zraka za mjerenje koncentracije različitih plinova i mirisa (npr. ugljični monoksid, metan, vodik, alkohol, duhanski dim).

Osjetnik metalnog oksida s automatskim kalibriranjem.

Za priključivanje na WGR uređaje WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. i WR 600.

Sigurnosne upute

Ne primjenjujte EAQ 10/2 za sigurno-tehničke uporabe.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EAQ 10/2 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja/trofazna struja |
| Nazivni napon: | 12 V - 25 V AC ili 12 V - 36 V DC |
| Izlazni signal: | 0 V - 10 V |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,058 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,125 kg |
| Širina: | 72 mm |
| Visina: | 72 mm |
| Dubina: | 27 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190 mm |
| Visina s pakovanjem: | 120 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Područje mjerenja osjetnika: | 800 ppm - 1.200 ppm - CO<sub>2</sub>-ekvivalent |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578345 |
| Broj artikla: | 0157.0834 |

Proizvođač: MAICO

EAQ 10/2 Regulator kvalitete zraka