**Mali sobni ventilator ECA 150 ipro H**

Izvedba s automatskom regulacijom vlažnosti

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja preko osjetnika vlažnosti.

Nije potrebno namještanje vlažnosti pri uključivanju. Ventilator nadzire vlažnost u prostoriji.

Odzračuje automatski ovisno o vlažnosti u prostoriji na stupnju 1 i stupnju 2.

Moguć rad bez sklopke, opcija se može dodatno uključiti preko odvojene sklopke.

Odgoda uključivanja može se namjestiti u stupnjevima lako pristupačnim tipkalima (samo pri upravljanju sklopkom): 0/50/90/120 sek.

Vrijeme naknadnog rada može se namjestiti u stupnjevima lako pristupačnim tipkalima: 8/17/25 min. Vrijeme naknadnog rada od 0 min može se namjestiti samo upravljanjem odvojenom sklopkom.

Prikazuje se namješteno vrijeme LED lampicom za vrijeme namještanja.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Radni programi

Može se namjestiti kratkospojnikom u uređaju.

Ugodni program (tvornička postavka)

Korisnik prisutan: Stupanj 1

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 2

Program po potrebi

Korisnik prisutan: Stupanj 2

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 1

Štedni program

Korisnik prisutan: Stupanj 1

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 1

Snažni program

Korisnik prisutan: Stupanj 2

Vrijeme naknadnog rada: Stupanj 2

Značajke

Pametno programirani mali sobni ventilator za najveće zahtjeve.

Dva stupnja snage.

Skriveni usis zraka kroz dizajnerski poklopac.

Za odsis zraka.

Kombinira volumen zraka s velikom jačinom tlaka.

S oznakom VDE GS.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Zaštita od pregrijavanja.

Prikladno za neprekidni rad.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Motor

Čvrsti, štedljivi motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Kompatibilno s ECA modelima prethodnika DN 150 zato što se rupe za pričvršćivanje i ulaz kabela nalaze podžbukno na istom mjestu.

Moguća zidna i stropna ugradnja.

Električni spoj

Električni spoj po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

Svi su ECA 150 ipro uređaji primjenjivi u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 150 ipro H |
| Model: | Regulacija vlažnosti |
| Volumen zraka: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Brzina: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| SEC average: | -24,48 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 15 W / 19 W |
| IMaks.: | 0,09 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,91 kg |
| Žaluzina: | nema |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Širina: | 228 mm |
| Visina: | 228 mm |
| Dubina: | 123,3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 235 mm |
| Visina s pakovanjem: | 235 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 8 min / 17 min / 25 min Vrijeme naknadnog rada od 0 min. raspoloživo pri uporabi sklopke koja je opcija (npr. svjetlosne sklopke) |
| Odgoda uključivanja: | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s Odgoda uključivanja raspoloživa pri uporabi sklopke koja je opcija (npr. svjetlosne sklopke) |
| Razina zvučnog tlaka: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840893 |
| Broj artikla: | 0084.0089 |

Proizvođač: MAICO

ECA 150 ipro H Mali sobni ventilator