**Mali sobni ventilator ECA 150 ipro RC**

Model s radijskim prijamnikom

S ugrađenim radijskim prijamnikom od 868 MHz.

Uključivanje/isključivanje radijskom sklopkom DS RC ili posebnim upravljanjem RLS RC.

Dva broja okretaja mogu se odabrati na radijskoj sklopki ili na upravljanju.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Značajke

Radijski upravljani ventilator za sustav za odsis zraka MAICOsmart, s ugrađenim radijskim prijamnikom 868 MHz, koji se temelji na tehnologiji EnOcean.

Ventilator se može pokretati dvostrukom ozibnom sklopkom (DS RC) (nije potrebno polaganje kabela između sklopke i ventilatora).

Ventilator se može ugraditi u spoj glavni-podređeni s drugim modelima ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH (potreban RLS RC). Kombinacija ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH i ECA 100 ipro RC/RCH ili ER 100 RC nije moguća.

Dva stupnja snage.

Skriveni usis zraka kroz dizajnerski poklopac.

Za odsis zraka.

S oznakom VDE GS.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Motor

Čvrsti, štedljivi motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Vrlo jednostavna montaža zato što se poklopac može lako ukloniti s alatom.

Kompatibilno s ECA modelima prethodnika DN 150 zato što se rupe za pričvršćivanje i ulaz kabela nalaze podžbukno na istom mjestu.

Električni spoj

Električni spoj podžbukni.

Sigurnosna uputa

Ventilatori odgovaraju vrsti zaštite IP X5 i mogu se ugraditi u područje zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje u poglavlju mali sobni ventilatori.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 150 ipro RC |
| Model: | Radijski prijamnik |
| Volumen zraka: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Brzina: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| SEC average: | -11,18 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 15 W / 19 W |
| IMaks.: | 0,09 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,61 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,88 kg |
| Žaluzina: | nema |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Širina: | 228 mm |
| Visina: | 228 mm |
| Dubina: | 189,3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 235 mm |
| Visina s pakovanjem: | 235 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840879 |
| Broj artikla: | 0084.0087 |

Proizvođač: MAICO

ECA 150 ipro RC Mali sobni ventilator