**Mali sobni ventilator ECA 150 ipro KRCH**

Model s radijskim prijamnikom i regulacijom vlažnosti

S ugrađenim radijskim prijamnikom od 868 MHz i regulacijom vlažnosti.

Proizvod bez barijere zbog automatskog uključivanja/isključivanja preko osjetnika vlažnosti.

Nije potrebno namještanje vlažnosti pri uključivanju. Ventilator nadzire stanje vlažnosti. Odzračuje automatski ovisno o vlažnosti u prostoriji na stupnju 1 ili stupnju 2.

Može se uključiti s odvojenom radijskom sklopkom DS RC ili posebnim upravljanjem RLS RC.

Dva broja okretaja mogu se odabrati na radijskoj sklopki ili na upravljanju.

Prekriveni usis, s električno upravljanom unutarnjom žaluzinom.

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Značajke

Radijski upravljani ventilator za sustav za odsis zraka MAICOsmart, s ugrađenim radijskim prijamnikom 868 MHz, koji se temelji na tehnologiji EnOcean.

Ventilator se može pokretati dvostrukom ozibnom sklopkom (DS RC) (nije potrebno polaganje kabela između sklopke i ventilatora).

Ventilator se može ugraditi u spoj glavni-podređeni s drugim modelima ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH (potreban RLS RC). Kombinacija ECA 150 ipro RC/RCH/KRC/KRCH i ECA 100 ipro RC/RCH ili ER 100 RC nije moguća.

Dva stupnja snage.

Skriveni usis zraka kroz dizajnerski poklopac.

Za odsis zraka.

S oznakom VDE GS.

Vrsta zaštite IP X5 za sigurnost u kupaonici.

Klasa zaštite II.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Motor

Čvrsti, štedljivi motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Vrlo jednostavna montaža zato što se poklopac može lako ukloniti s alatom.

Kompatibilno s ECA modelima prethodnika DN 150 zato što se rupe za pričvršćivanje i ulaz kabela nalaze podžbukno na istom mjestu.

Električni spoj

Električni spoj podžbukni.

Sigurnosna uputa

Ventilatori odgovaraju vrsti zaštite IP X5 i mogu se ugraditi u područje zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje u poglavlju mali sobni ventilatori.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 150 ipro KRCH |
| Model: | Radijski prijamnik i regulacija vlažnosti |
| Volumen zraka: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Brzina: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| SEC average: | -24,24 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 18 W / 22 W |
| IMaks.: | 0,11 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,98 kg |
| Žaluzina: | integrirano |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Širina: | 228 mm |
| Visina: | 228 mm |
| Dubina: | 189,3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 235 mm |
| Visina s pakovanjem: | 235 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840947 |
| Broj artikla: | 0084.0094 |

Proizvođač: MAICO

ECA 150 ipro KRCH Mali sobni ventilator