**Regulacijska zaklopka JRE 60**

Regulacijska zaklopka žaluzine za automatsku aktivaciju.

Potrebna je kombinacija s dodatnim servomotorom MS 8 ili MS 8 P (servomotor nije uključen u isporuku).

Nema primjene u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Upute za ugradnju

Osigurajte pristup servomotoru.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | JRE 60 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 12,84 kg |
| Težina s pakovanjem: | 14,09 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 600 mm |
| Širina: | 660 mm |
| Visina: | 700 mm |
| Dubina: | 195 mm |
| Širina s pakovanjem: | 730 mm |
| Visina s pakovanjem: | 720 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 230 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513957 |
| Broj artikla: | 0151.0395 |

Proizvođač: MAICO

JRE 60 Regulacijska zaklopka