**Petostupanjski transformator, razvodni ormarić TR 2,5 S-2**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

S nožnim kutnikom i priključnim kabelima.

S montažom nosive tračnice kod ugradbenih transformatora < 3 kg.

Pribor: Petostupanjska sklopka DSS 20.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TR 2,5 S-2 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 450 W |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Sekundarni napon: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Težina: | 8,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 10,04 kg |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 120 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 340 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 270 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571520 |
| Broj artikla: | 0157.0152 |

Proizvođač: MAICO

TR 2,5 S-2 Petostupanjski transformator, razvodni ormarić