**Zidno postolje za vanjski zrak KW-AL 12W**

Estetska zidna postolja za vanjski zrak od plemenitog čelika pričvršćuju se na vanjski zid zgrade i namijenjena su usisavanju vanjskog zraka.

Vanjski zrak usisava se odozdo.

Isporuka uključuje poklopac za vanjski zrak s rešetkom za zaštitu od ptica.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KW-AL 12W |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik (V2A) |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,65 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,77 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 172 mm |
| Visina: | 203 mm |
| Dubina: | 88 mm |
| Širina s pakovanjem: | 185 mm |
| Visina s pakovanjem: | 215 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 113 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520740 |
| Broj artikla: | 0152.0074 |

Proizvođač: MAICO

KW-AL 12W Zidno postolje za vanjski zrak