**Zidno postolje za vanjski zrak KW-AL 20E**

Estetska zidna postolja za vanjski zrak od plemenitog čelika pričvršćuju se na vanjski zid zgrade i namijenjena su usisavanju vanjskog zraka.

Vanjski zrak usisava se odozdo.

Isporuka uključuje poklopac za vanjski zrak s rešetkom za zaštitu od ptica.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KW-AL 20E |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik (V2A) |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 1,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,62 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 292 mm |
| Dubina: | 126 mm |
| Širina s pakovanjem: | 320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 300 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 150 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520818 |
| Broj artikla: | 0152.0081 |

Proizvođač: MAICO

KW-AL 20E Zidno postolje za vanjski zrak