**Zidno postolje za istrošeni zrak KW-FL 12E**

Estetska zidna postolja za istrošeni zrak od plemenitog čelika pričvršćuju se na vanjski zid zgrade i namijenjena su odsisu istrošenog zraka.

Istrošeni zrak odsisava se prema naprijed.

Isporuka uključuje poklopac za istrošeni zrak s rubom za kapanje kondenzata i rešetkom za zaštitu od ptica.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KW-FL 12E |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik (V2A) |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 1,13 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,28 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 172 mm |
| Visina: | 203 mm |
| Dubina: | 88 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 215 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 190 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520757 |
| Broj artikla: | 0152.0075 |

Proizvođač: MAICO

KW-FL 12E Zidno postolje za istrošeni zrak