**Zidno postolje za istrošeni zrak KW-FL 12W**

Estetska zidna postolja za istrošeni zrak od plemenitog čelika pričvršćuju se na vanjski zid zgrade i namijenjena su odsisu istrošenog zraka.

Istrošeni zrak odsisava se prema naprijed.

Isporuka uključuje poklopac za istrošeni zrak s rubom za kapanje kondenzata i rešetkom za zaštitu od ptica.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KW-FL 12W |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik (V2A) |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 1,16 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,31 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Širina: | 172 mm |
| Visina: | 203 mm |
| Dubina: | 88 mm |
| Širina s pakovanjem: | 195 mm |
| Visina s pakovanjem: | 215 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 185 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520764 |
| Broj artikla: | 0152.0076 |

Proizvođač: MAICO

KW-FL 12W Zidno postolje za istrošeni zrak