**Zidno postolje za istrošeni zrak KW-FL 20E**

Estetska zidna postolja za istrošeni zrak od plemenitog čelika pričvršćuju se na vanjski zid zgrade i namijenjena su odsisu istrošenog zraka.

Istrošeni zrak odsisava se prema naprijed.

Isporuka uključuje poklopac za istrošeni zrak s rubom za kapanje kondenzata i rešetkom za zaštitu od ptica.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KW-FL 20E |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plemeniti čelik (V2A) |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 2,28 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,58 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 292 mm |
| Dubina: | 126 mm |
| Širina s pakovanjem: | 295 mm |
| Visina s pakovanjem: | 315 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 245 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520832 |
| Broj artikla: | 0152.0083 |

Proizvođač: MAICO

KW-FL 20E Zidno postolje za istrošeni zrak