**Zračni filtar TFP 28-7**

Zračni filtar za tehničke ventilacijske sustave.

S obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale.

Revizijski poklopac može se ukloniti za jednostavnu zamjenu filtra.

Pribor: Zamjenski zračni filtar KF.. i regulator razlike tlaka DW 1000.

Upute za ugradnju

Ugradite zračni filtar na strani usisa ventilatora.

Pratite otpor filtra regulatorom razlike tlaka DW 1000.

Sa strane osigurajte dovoljno slobodnog prostora za otvaranje revizijskog poklopca pri zamjeni filtra.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TFP 28-7 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 11,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 11,22 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za prašinu i pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Veličina kanala: | 600 mm x 300 mm |
| Širina: | 640 mm |
| Visina: | 340 mm |
| Dubina: | 550 mm |
| Širina s pakovanjem: | 640 mm |
| Visina s pakovanjem: | 340 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 550 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 70 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490692 |
| Broj artikla: | 0149.0069 |

Proizvođač: MAICO

TFP 28-7 Zračni filtar