**Zračni filtar, zamjena WRF 400 EC**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRF 400 EC |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina s pakovanjem: | 0,05 kg |
| Razred filtra: | G4 |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 240 mm |
| Temperatura okoline: | 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 x G4 |
| Prikladno za proizvode: | WRG 400 EC |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930624 |
| Broj artikla: | 0093.0062 |

Proizvođač: MAICO

WRF 400 EC Zračni filtar, zamjena