**Sustav za regulaciju tlaka i temperature EAT EC**

Raznovrsni elektronički regulacijski sustav za regulaciju jednog ili dva ventilatora EC bez stupnjeva.

Ovisno o priključenom osjetniku, moguće je regulacija temperature, razlike temperature ili tlaka.

Za moguće načine rada: Automatika/ručni način rada/neprekidni rad/nije aktivno ili isključeno.

Različiti ulazi za regulaciju za temperaturne osjetnike i aktivne osjetnike kao npr. osjetnike tlaka sa signalom od 0-10 V.

Temperaturni osjetnik uključen je u isporuku.

Dva regulirana izlazna signala od 0-10 V kao upravljački signal za jedan ili dva ventilatora EC.

Mogućnost priključivanja motora za žaluzine (230 V ili 24 V).

Moguće postavljanje dvije vrijednosti tlaka (dan/noć).

Kontakt alarma.

Tajmer s dnevnim i tjednim programom.

Brzo i ugodno puštanje u rad osvijetljenim digitalnim zaslonom s dva retka i prikazom jasnog teksta te folijskom tipkovnicom.

Vrlo mala apsorpcija struje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EAT EC |
| Radno područje: | 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Izlazni signal: | 0 V - 10 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Napon na izlazu: | 1 x 24 AC 2,8 VA |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 1,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,26 kg |
| Širina: | 188 mm |
| Visina: | 159 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 210 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Područje postavki temperature: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571193 |
| Broj artikla: | 0157.0119 |

Proizvođač: MAICO

EAT EC Sustav za regulaciju tlaka i temperature