**Regulacija zraka u prostoriji RLS T1 WS**

Grafički TFT zaslon u boji (dodirni zaslon) s intuitivnim vodičem kroz izbornik praktičnim za korisnika.

Opcionalno kao pribor za središnje ventilacijske uređaje Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Namještanje vremenskih programa, načina rada, stupnjeva ventilacije, temperatura itd.

Uključuje između ostaloga NTC osjetnik sobne temperature i mini USB sučelje te 4-žični spoj sabirnice (RS 485 uključujući napajanje strujom).

Razlučivost zaslona: 480 x 272 piksela (dijagonala zaslona 4,3“).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS T1 WS |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 12 V DC |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,21 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,3 kg |
| Širina: | 127 mm |
| Visina: | 93 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 51 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Broj artikla: | 0157.0835 |

Proizvođač: MAICO

RLS T1 WS Regulacija zraka u prostoriji