**Zračni filtar, zamjena WSF-AKF 320/470**

Filtar s aktivnim ugljenom za središnje ventilacijske uređaje WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF-AKF 320/470 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,49 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,5 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar s aktivnim ugljenom |
| Razred filtra: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Širina: | 507 mm |
| Visina: | 166 mm |
| Dubina: | 58 mm |
| Širina s pakovanjem: | 580 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925637 |
| Broj artikla: | 0092.0563 |

Proizvođač: MAICO

WSF-AKF 320/470 Zračni filtar, zamjena