**Predgrijač WS-VH 320/470**

Električni PTC predgrijač za stalni rad središnjih ventilacijskih uređaja WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470 pri vrlo hladnim vanjskim temperaturama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-VH 320/470 |
| Nazivni napon: | 230 V AC |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Težina: | 2,22 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,54 kg |
| Širina: | 169 mm |
| Visina: | 81 mm |
| Dubina: | 361 mm |
| Širina s pakovanjem: | 290 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 415 mm |
| Učinak grijanja: | 1.800 W |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932666 |
| Broj artikla: | 0093.1266 |

Proizvođač: MAICO

WS-VH 320/470 Predgrijač