**Izmjenjivač topline rasolina-zrak EW-K 160**

Izmjenjivač topline rasolina-zraka za prijenos topline iz rasoline u vanjski zrak.

Ispust kondenzata s priključkom od 1/2" na bočnoj strani.

Spajanje hladnjaka i PE-cijevi obavlja se na mjestu ugradnje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EW-K 160 |
| Maks. volumen zraka: | 165 m³/h |
| Težina s pakovanjem: | 6,85 kg |
| Nominalna dužina priključka magnetnog ventila: | 10 mm |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Širina s pakovanjem: | 380 mm |
| Visina s pakovanjem: | 285 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 340 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924043 |
| Broj artikla: | 0192.0404 |

Proizvođač: MAICO

EW-K 160 Izmjenjivač topline rasolina-zrak