**Montažni kutnik univerzalni WS-BWU 160**

Montažni kutnik za montažu središnjih ventilacijskih uređaja WS 160 Flat i WS 300 Flat na zid i strop.

Kutnik se može montirati u različitim položajima na uređaju, što pojednostavljuje pričvršćivanje uređaja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-BWU 160 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Širina: | 60 mm |
| Visina: | 60 mm |
| Dubina: | 3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 4 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925675 |
| Broj artikla: | 0092.0567 |

Proizvođač: MAICO

WS-BWU 160 Montažni kutnik univerzalni