**Higrostat HY 230**

Elektronički higrostat HY 230 ili HY 230 I služi za odvlaživanje ili ovlaživanje zatvorenih prostorija. On je prikladan za sva stambena područja i komercijalne prostore te za vlažne prostorije kao npr. kupaonice (pri ugradnji pazite na vrstu zaštite), praonice i sušionice.

Higrostat unutarnjim osjetnikom bilježi vlažnost u prostoriji i ovisno o namještenoj zadanoj vrijednosti uključuje ili isključuje ventilatore, jedinice za rekuperaciju topline ili uređaje za usis ili odvlaživanje zraka.

HY 230 ili HY 230 I ugrađuje se ili izravno na podžbuknu utičnicu ili kompletom za nadžbuknu montažu APM HY 230 na zid.

DIP sklopkom na ploči pri puštanju u rad možete utvrditi način rada s odvlaživanjem (tvornička postavka) ili ovlaživanjem.

Crvenom svjetlosnom diodom u kućištu prikazuje se stanje uključenosti ili isključenosti releja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | HY 230 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Izlaz: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Mjerno područje relativne vlage: | 20 % - 80 % |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Širina: | 71 mm |
| Visina: | 71 mm |
| Dubina: | 27 mm |
| Širina s pakovanjem: | 75 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 36 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 50 °C |
| Upravljački element: | Vanjski |
| Odstupanje osjetnika, relativna vlaga: | 5 % |
| Diferencijalni procijep, relativna vlaga: | 2,5 % |
| Maks. dopuštena struja prespajanja: | 10 A / 4 A / cos φ = 1, 230 V AC / cos φ = 0,6, 230 V AC |
| Maks. dopuštena struja uključivanja: | 16 A |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571261 |
| Broj artikla: | 0157.0126 |

Proizvođač: MAICO

HY 230 Higrostat