**Komplet za nadžbuknu montažu APM HY 230**

Za nadžbuknu montažu HY 230 i HY 230 I ako npr. ne postoji podžbukna utičnica.

Isporuka: Komplet za nadžbuknu montažu isporučuje se s četiri vijka koji su predviđeni za montažu međuokvira i HY donjeg dijela kućišta.

Upute za montažu

Komplet za nadžbuknu montažu namijenjen je samo uvođenju fiksno položenih vodova u suhe i zatvorene prostorije.

Morate se pridržavati norme VDE 0100, EN 60730 dijela 1. i propisa lokalne tvrtke za isporuku električne energije.

Nadžbukni okvir treba se tako ugraditi da HY 230/HY 230 I može zabilježiti prosječnu vlažnost zraka u prostoriji (izbjegavajte blizinu kanala za usisni i odsisni zrak te prozore i vrata.) Montaža na vanjske zidove od otprilike 1,3 do 1,5 m iznad tla (izbjegavajte Sunčevo zračenje).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | APM HY 230 |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 29 mm |
| Širina s pakovanjem: | 86 mm |
| Visina s pakovanjem: | 86 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 35 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931591 |
| Broj artikla: | 0093.0159 |

Proizvođač: MAICO

APM HY 230 Komplet za nadžbuknu montažu