**Središnji uređaj za odsisni zrak ZEG2 EC**

Značajke

Središnji uređaj za odsis zraka.

Za istodobni odsis zraka u više prostorija u obiteljskim kućama za jednu obitelj ili u stanovima.

Vrsta zaštite IP 20.

Kućište se jednostavno čisti.

Uređaj ima štedljivi motor s oznakom EC koji tiho radi.

S pet mogućih priključaka za odsisni zrak (3 x DN 125, 1 x DN 125/DN 160) i 1 x DN 160 = „točka pucanja”)

S jednim postoljem za istrošeni zrak DN 125.

Motor i elektronika su integrirani.

Moguće je maks. 28 stupnjeva brzine.

Standardno je tvornički postavljeno na stupnjeve 1(a\*) = „Nisko”, 3(a\*) = „Normalno” i 11 (a\*) = „Visoko”.

Tvornički postavljeni stupnjevi brzine mogu se bez problema promijeniti takozvanom DIP sklopkom.

S integriranim osjetnikom vlažnosti za automatsku regulaciju ovisnu o vlazi.

Bežični daljinski upravljač ZEG2 EC-FB uključen je u isporuku.

\* = postoji krivulja „a” i krivulja „b”, ovisno o postavci DIP sklopke 7

Regulacija

Bežični daljinski upravljač ZEG2 EC-FB s regulacijom osjetnika vlažnosti i šest tipki za postavljanje (osjetnik vlažnosti uključen u ZEG2 EC).

Radijska frekvencija 868,3 MHz.

Dimenzije (v x š x d): 83x80x28 mm.

Vrsta zaštite: IP 30.

Indikatori stanja po LED lampici.

Postavke

Način rada s odsutnošću („način rada s uštedom energije”)

Automatski način rada regulira stupanj ventilacije u skladu s utvrđenim mjernim vrijednosti osjetnika vlažnosti

Način rada s tajmerom (15/30/60 minuta) na stupnju „Visoko”, a nakon toga ponovno prethodno odabrani stupanj

1. Niska brzina - standardni položaj noću

2. Normalna brzina - standardni položaj danju

3. Visoka brzina - pri kuhanju i tuširanju

O automatskom načinu rada: U ovom položaju uređaj za odsisni zrak radi na niskoj brzini dok ne izmjeri značajno povećanje relativne vlažnosti zraka u odsisnom zraku tijekom tri minute (može se DIP sklopkom 7 namjestiti na 5 % ili 10 %). Uređaj se nakon toga prebacuje sa stupnja „Nisko” (1) na „Normalno” (2) ili „Visoko” (3) ovisno o namještanju DIP sklopke 7. Ako se utvrdi pad vlažnosti, ZEG2 EC 15 ili 30 minuta radi na stupnju „Normalno” ili „Visoko” (možete namjestiti vrijeme naknadnog rada DIP sklopkom 8). Nakon toga uređaj se vraća na stupanj „Nisko”.

O načinu rada s odsutnošću: ZEG2 EC radi u načinu rada s uštedom energije i ne reagira na osjetnik vlažnosti.

Upute za montažu

Daljinski upravljač ZEG2 EC-FB može se ugraditi u vlažnim prostorijama, ali ne izravno u tuš-kabinu. Ne smije doći od prskanja vode na daljinski upravljač (relativna vlažnost maks. 90 %).

Uređaj ZEG2 EC mora se postaviti u suhu prostoriju i ne smije doći u kontakt s prskajućom vodom (relativna vlažnost maks. 90 %).

Električni spoj

Prilagodljivi priključni kabel dužine oko 1,2 m.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZEG2 EC |
| Volumen zraka: | 535 m³/h / 600 m³/h Sistemski tlak na 200 Pa ili sistemski tlak na 100 Pa |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| SEC average: | -20,6 kWh/(m²\*a) |
| Klasa energetske učinkovitosti: | D |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 2 W - 85 W |
| IMaks.: | 0,05 A - 0,8 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto postavljanja: | Podrum / Spremnik / Krovni stup / Prostorija s kućnim priključcima / Kotlovnica / Tehnička prostorija |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Vrsta sustava: | središnje |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 4,59 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,14 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Širina: | 443 mm |
| Visina: | 463 mm |
| Dubina: | 303 mm |
| Širina s pakovanjem: | 455 mm |
| Visina s pakovanjem: | 485 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 315 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862062 |
| Broj artikla: | 0086.0206 |

Proizvođač: MAICO

ZEG2 EC Središnji uređaj za odsisni zrak