**Odvojak za grubu gradnju PP 45 RHL**

Pribor potreban za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K i PPB 30 O i PPB 30 RC.

Raspoloživo u dvije različite dužine: PP 45 RHK dužine od 500 mm i PP 45 RHL dužine od 800 mm.

Opseg isporuke: 1 x odvojak za grubu gradnju, 1 x materijal za montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 RHL |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 1,91 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,05 kg |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Duljina: | 800 mm |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 800 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 815 mm |
| Potreban otvor jezgre: | 162 mm |
| Preporučeni otvor jezgre: | 182 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590828 |
| Broj artikla: | 0059.0082 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 RHL Odvojak za grubu gradnju