**Vanjski poklopac PP 45 AK**

Vanjski poklopac od plastike.

Boja uobičajeno bijela, slična RAL 9016.

S integriranim ispustom kondenzata.

Rešetke su optimizirane za strujanje da se minimiziraju vrtlozi zraka i odsisni zrak se drži dalje od vanjskog zida. Na taj način se jasno minimiziraju i nakupljanje nečistoće na vanjskoj fasadi.

Vanjski poklopac treba kao pribor potreban za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 AK |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,32 kg |
| Širina: | 217 mm |
| Visina: | 217 mm |
| Dubina: | 42 mm |
| Širina s pakovanjem: | 225 mm |
| Visina s pakovanjem: | 225 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931768 |
| Broj artikla: | 0093.0176 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 AK Vanjski poklopac