**Element okvira PP 45 LE**

Preporučuje se za uporabu uređaja u područjima izloženim vjetru i opterećenim bukom.

Uporabom elementa okvira povećava se vrijednost normirane razlike razine buke za 3-9 dB. S još jednim dodatnim kutnikom PP 45 LEW90 vrijednost normirane razlike razine buke se može ukupno povećati za 9-13 dB.

Klasa protupožarnosti B1.

Element okvira treba kao pribor potreban za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC pri montaži u prozorski okvir.

Vanjski poklopac kanala okvira izrađen je od četkanog plemenitog čelika.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 LE |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Materijal kućišta: | Plastika EPP |
| Materijal vanjskog poklopca: | Plemeniti čelik |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 1,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,38 kg |
| Protupožarna zaštita: | Klasa protupožarnosti B1 |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 400 mm |
| Dubina: | 661 mm |
| Širina s pakovanjem: | 105 mm |
| Visina s pakovanjem: | 405 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 700 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931799 |
| Broj artikla: | 0093.0179 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 LE Element okvira